# Variante de qwen3.5:4b para JARVIS.
#
# Crear o recrear:  ollama create qwen3.5:4b-jarvis -f qwen3.5-4b-jarvis.Modelfile
#
# ── PORTABILIDAD DE GPU ─────────────────────────────────────────────────────
#
# num_gpu (cuantas capas van a la tarjeta) NO se fija aqui a proposito: Ollama
# lo reparte segun la VRAM disponible, asi que el modelo funciona igual en una
# tarjeta pequeña, en una grande, o en CPU. Si lo fijas, lo atas a UNA tarjeta.
#
# Solo tiene sentido fijarlo si quieres reservar VRAM para whisper en una
# tarjeta MUY justa (p.ej. 4 GB). En ese caso, y solo ahi, descomenta y ajusta:
#
#   # PARAMETER num_gpu 24     # deja ~1,5 GB para whisper en una tarjeta de 4 GB
#
# num_ctx 4096 es un contexto conservador; en una tarjeta con mas VRAM puedes
# subirlo (8192, 16384...) para que recuerde mas conversacion.

FROM qwen3.5:4b

PARAMETER num_ctx 4096
